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技术规格书
	品牌/公司
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	T系列LC-LC双芯万兆多模OM3抗弯光纤跳线(2米)

	产品型号
	GTX-LC/UPC-LC/UPC-2*2.0-OM3-2-LSZH CZ

	图示
	[image: ]

	规格参数
	1.采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力
2.采用抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境
3.连接器性能优异，提高链路性能
4.产品符合YD/T 1272.1
5.跳线缆颜色：单模：黄色多模：橙色OM3：水绿色OM4：玫红色



技术规格书
	品牌/公司
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	T系列LC-SC双芯万兆多模OM3抗弯光纤跳线(2米)

	产品型号
	GTX-LC/UPC-SC/UPC-2*2.0-OM3-2-LSZH CZ

	图示
	[image: ]

	规格参数
	1.采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力
2.采用抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境
3.连接器性能优异，提高链路性能
4.产品符合YD/T 1272.1
5.跳线缆颜色：单模：黄色多模：橙色OM3：水绿色OM4：玫红色



技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	T系列SC-SC双芯万兆多模OM3抗弯光纤跳线(2米)

	产品型号
	GTX-SC/UPC-SC/UPC-2*2.0-OM3-2-LSZH CZ

	图示
	[image: ]

	规格参数
	1.采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力
2.采用抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境
3.连接器性能优异，提高链路性能
4.产品符合YD/T 1272.1
5.跳线缆颜色：单模：黄色多模：橙色OM3：水绿色OM4：玫红色



技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	T系列SC-ST双芯万兆多模OM3抗弯光纤跳线(2米)

	产品型号
	GTX-SC/UPC-ST/UPC-2*2.0-OM3-2-LSZH CZ

	图示
	[image: ]

	规格参数
	1.采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力
2.采用抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境
3.连接器性能优异，提高链路性能
4.产品符合YD/T 1272.1
5.跳线缆颜色：单模：黄色多模：橙色OM3：水绿色OM4：玫红色



技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	T系列LC-LC双芯万兆多模OM4抗弯光纤跳线(2米)

	产品型号
	GTX-LC/UPC-LC/UPC-2*2.0-OM4-2-LSZH CZ

	图示
	[image: ]

	规格参数
	1.采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力
2.采用抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境
3.连接器性能优异，提高链路性能
4.产品符合YD/T 1272.1
5.跳线缆颜色：单模：黄色多模：橙色OM3：水绿色OM4：玫红色



技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	T系列LC-SC双芯万兆多模OM4抗弯光纤跳线(2米)

	产品型号
	GTX-LC/UPC-SC/UPC-2*2.0-OM4-2-LSZH CZ

	图示
	[image: ]

	规格参数
	1.采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力
2.采用抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境
3.连接器性能优异，提高链路性能
4.产品符合YD/T 1272.1
5.跳线缆颜色：单模：黄色多模：橙色OM3：水绿色OM4：玫红色



技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	T系列SC-SC双芯万兆多模OM4抗弯光纤跳线(2米)

	产品型号
	GTX-SC/UPC-SC/UPC-2*2.0-OM4-2-LSZH CZ

	图示
	[image: ]

	规格参数
	1.采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力
2.采用抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境
3.连接器性能优异，提高链路性能
4.产品符合YD/T 1272.1
5.跳线缆颜色：单模：黄色多模：橙色OM3：水绿色OM4：玫红色




技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	T系列SC-ST双芯万兆多模OM4抗弯光纤跳线(2米)

	产品型号
	GTX-SC/UPC-ST/UPC-2*2.0-OM4-2-LSZH CZ

	图示
	[image: ]

	规格参数
	1.采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力
2.采用抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境
3.连接器性能优异，提高链路性能
4.产品符合YD/T 1272.1
5.跳线缆颜色：单模：黄色多模：橙色OM3：水绿色OM4：玫红色





技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	T系列LC-LC双芯单模抗弯光纤跳线(2米)

	产品型号
	GTX-LC/UPC-LC/UPC-2*2.0-SM-2-LSZH CZ

	图示
	[image: ]

	规格参数
	1.采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力
2.采用抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境
3.连接器性能优异，提高链路性能
4.产品符合YD/T 1272.1
5.跳线缆颜色：单模：黄色多模：橙色OM3：水绿色OM4：玫红色




技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	T系列LC-SC双芯单模抗弯光纤跳线(2米)

	产品型号
	GTX-LC/UPC-SC/UPC-2*2.0-SM-2-LSZH CZ

	图示
	[image: ]

	规格参数
	1.采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力
2.采用抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境
3.连接器性能优异，提高链路性能
4.产品符合YD/T 1272.1
5.跳线缆颜色：单模：黄色多模：橙色OM3：水绿色OM4：玫红色





技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	12芯MPO/PC-MPO/PC万兆多模OM4主干光缆(OFNP)(10米)

	产品型号
	MB7B0100-NL2-NL2A050VB CZ

	图示
	[image: 9f7652bea03a7aece53ab5c8bb0a0c7e]

	规格参数
	1. 符合YD/T 1272.5行业标准
2. 采用优质MPO连接器，提供最优性能
3. 可根据实际情况选择母头或公头连接器
4. 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境
5. 主干光缆采用内外PVC双护套结构，可满足UL OFNP阻燃要求
6. 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放




技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC万兆多模OM4主干光缆 (OFNP)(10米)

	产品型号
	MB7D0100-NL2-NL2Q050VB CZ

	图示
	[image: ]

	规格参数
	1.符合YD/T 1272.5行业标准
2.采用优质MPO连接器，提供最优性能
3.可根据实际情况选择母头或公头连接器
4.光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境
5.主干光缆采用内外PVC双护套结构，可满足UL OFNP阻燃要求
6.光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放






技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	12芯MPO/APC-MPO/APC单模主干光缆(OFNP)(10米)

	产品型号
	MB9B0100-NS3-NS3A050VB CZ

	图示
	[image: d8165baca9a9a7c7b8a6a8702e700d88]

	规格参数
	1.符合YD/T 1272.5行业标准
2.采用优质MPO连接器，提供最优性能
3.可根据实际情况选择母头或公头连接器
4.光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境
5.主干光缆采用内外PVC双护套结构，可满足UL OFNP阻燃要求
6.光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放




技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	24芯(2*12)MPO/APC-MPO/APC单模主干光缆(OFNP)(10米)

	产品型号
	MB9D0100-NS3-NS3Q050VB CZ

	图示
	[image: d8165baca9a9a7c7b8a6a8702e700d88](24芯为一端2个头子）

	规格参数
	1.符合YD/T 1272.5行业标准
2.采用优质MPO连接器，提供最优性能
3.可根据实际情况选择母头或公头连接器
4.光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境
5.主干光缆采用内外PVC双护套结构，可满足UL OFNP阻燃要求
6.光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放





技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	品尚MPO/APC-12*LC/PC单模模块

	产品型号
	NPL4.106.2534 CZ

	图示
	[image: de654c5059ba8cbb08c89ee2c65d5bd]

	规格参数
	1. 高密度、模块化设计，即插即用，满足快速部署数据中心的要求
2. 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异
3. 100％工厂检测，确保产品可靠性
4. 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上




技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	品尚MPO/PC-12*LC/PC万兆多模模块

	产品型号
	NPL4.106.2561 CZ

	图示
	[image: de654c5059ba8cbb08c89ee2c65d5bd]

	规格参数
	1. 高密度、模块化设计，即插即用，满足快速部署数据中心的要求
2. 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异
3. 100％工厂检测，确保产品可靠性
4. 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上




技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	品佳2*MPO/APC-24*LC/PC单模模块

	产品型号
	NPL4.106.2588 CZ

	图示
	[image: b3bb73a36996be206aa823954eb857c]

	规格参数
	1. 高密度、模块化设计，即插即用，满足快速部署数据中心的要求
2. 采用MPO连接器，提供高性价比解决方案
3. 100％工厂检测，确保产品可靠性
4. 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上




技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	品佳2*MPO/PC-24*LC/PC万兆多模模块

	产品型号
	NPL4.106.2589 CZ

	图示
	[image: b3bb73a36996be206aa823954eb857c]

	规格参数
	1. 高密度、模块化设计，即插即用，满足快速部署数据中心的要求
2. 采用优质MPO连接器，提供高性价比解决方案
3. 100％工厂检测，确保产品可靠性
4. 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上




技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	T系列144芯光纤分线盒

	产品型号
	GP11TⅠ CZ

	图示
	[image: 0a6c452646a5ecbf6c149db69a54b30]

	规格参数
	1. 1U，19”标准机柜安装，符合YD/T778行业标准
2. 采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅
3. 亚克力黑色透明门板，内部模块端口号清晰明了
4. 门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆
5. 主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级
6. 通用性强，同时兼容品艺、品尚、品佳模块；T系列MPO/MTP、12*LC转接模块



技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	12芯OM3多模50/125μm室内布线光缆(OFNP)

	产品型号
	GJPFJV-12A1am300 OFNP CZ

	图示
	
[image: ]

	规格参数
	1. 产品符合YD/T1258.4、YD/T908、GB/T12357.1等标准
2. 采用优质芳纶加强元件，保证光缆优异的抗拉性能
3. 外护套采用PVC，光缆符合UL OFNP阻燃要求
4. 光纤规格：OM3








技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	24芯OM3多模50/125μm室内布线光缆(OFNP)

	产品型号
	GJPFJV-24A1am300 OFNP CZ

	图示
	
[image: ]

	规格参数
	1.产品符合YD/T1258.4、YD/T908、GB/T12357.1等标准
2.采用优质芳纶加强元件，保证光缆优异的抗拉性能
3.外护套采用PVC，光缆符合UL OFNP阻燃要求
4.光纤规格：OM3





技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	12芯OM4多模50/125μm室内布线光缆(OFNP)

	产品型号
	GJPFJV-12A1am550 OFNP CZ

	图示
	
[image: ]

	规格参数
	1. 产品符合YD/T 1258.4、YD/T 908、GB/T 12357.1标准
2. 采用优质芳纶加强元件，保证光缆优异的抗拉性能
3.外护套采用PVC，光缆符合UL OFNP阻燃要求
4.光纤规格：OM4




技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	24芯OM4多模50/125μm室内布线光缆(OFNP)

	产品型号
	GJPFJV-24A1am550 OFNP CZ

	图示
	
[image: ]

	规格参数
	1.产品符合YD/T 1258.4、YD/T 908、GB/T 12357.1标准
2.采用优质芳纶加强元件，保证光缆优异的抗拉性能
3.外护套采用PVC，光缆符合UL OFNP阻燃要求
4.光纤规格：OM4








技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	48芯OM4多模50/125μm室内布线光缆(OFNP垂直布线)

	产品型号
	GJPFJV-48A1am550 OFNP(SZ) CZ

	图示
	
[image: ]

	规格参数
	1.产品符合YD/T 1258.4、YD/T 908、GB/T 12357.1标准
2.采用优质芳纶加强元件，保证光缆优异的抗拉性能
3.外护套采用PVC，光缆符合UL OFNP阻燃要求
4.光纤规格：OM4





技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	12芯单模室内布线光缆(OFNP)

	产品型号
	GJPFJV-12B1.3 OFNP CZ

	图示
	
[image: ]

	规格参数
	1.产品符合YD/T 1258.4、YD/T 908、GB/T 9771.3标准
2.采用优质芳纶加强元件，保证光缆优异的抗拉性能
3.外护套采用PVC，光缆符合UL OFNP阻燃要求
4.光纤规格：B1.3




技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	24芯单模室内布线光缆(OFNP)

	产品型号
	GJPFJV-24B1.3 OFNP CZ

	图示
	
[image: ]

	规格参数
	1.产品符合YD/T 1258.4、YD/T 908、GB/T 9771.3标准
2.采用优质芳纶加强元件，保证光缆优异的抗拉性能
3.外护套采用PVC，光缆符合UL OFNP阻燃要求
4.光纤规格：B1.3








技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	48芯单模室内布线光缆(OFNP垂直布线)

	产品型号
	GJPFJV-48B1.3 OFNP(SZ) CZ

	图示
	
[image: ]

	规格参数
	1.产品符合YD/T 1258.4、YD/T 908、GB/T 9771.3标准
2.采用优质芳纶加强元件，保证光缆优异的抗拉性能
3.外护套采用PVC，光缆符合UL OFNP阻燃要求
4.光纤规格：B1.3




技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	T系列96芯光纤分线盒

	产品型号
	GP11TⅤ CZ

	图示
	[image: 3531a32cf0bba7b2df0a30628336774]

	规格参数
	1. 1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准
2. 兼容性强，同时支持熔接和预端接两种端接模式
3. 采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅
4. 亚克力黑色透明门板，内部模块端口号清晰明了
5. 门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆








技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	12芯MPO/PC-MPO/PC万兆多模OM4光纤跳线(2米)

	产品型号
	MB7B0020-ND2-ND2GH CZ

	图示
	[image: f33697524a5861d934eb0e6a33992bbd]

	规格参数
	1.符合YD/T 1272.5行业标准
2.采用优质MPO连接器，提供最优性能
3.可根据实际情况选择母头或公头连接器
4.光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境
5.采用内外PVC双护套结构，可满足UL OFNP阻燃要求
6.光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放








技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	12芯MPO/APC-MPO/APC单模光纤跳线(2米)

	产品型号
	MB9B0020-ND3-ND3GH CZ

	图示
	[image: 6a2e838071da4da49b013fd678b1278f]

	规格参数
	1.符合YD/T 1272.5行业标准
2.采用优质MPO连接器，提供最优性能
3.可根据实际情况选择母头或公头连接器
4.光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境
5.采用内外PVC双护套结构，可满足UL OFNP阻燃要求
6.光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放








技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	16芯MPO-2*8芯MPO万兆多模OM4光纤跳线(2米)

	产品型号
	MB7G0020-AD3-ND2P050H CZ

	图示
	[image: kappframework-GTPOnD(1)(1)]

	规格参数
	1.符合YD/T 1272.5行业标准
2.采用优质MPO连接器，提供最优性能
3.可根据实际情况选择母头或公头连接器，端面APC或PC
4.光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境
5.采用内外PVC双护套结构，可满足UL OFNP阻燃要求
6.光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放





技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	6类RJ45-RJ45非屏蔽低烟无卤细柔跳
线(白/2米/568B)

	产品型号
	NPL3.695.2270(2m)

	图示
	[image: 细 跳线]

	规格参数
	1. 依据标准ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC11801、YD/T926.3
2. 采用高性能的多股线缆和先进的制造技术，制造工艺采用整体塑模成型
3. 可提供568A及568B两种接线规格跳线
4. 护套材料：低烟无卤，绝缘层材料：PE，电缆外径：3.9±0.2mm
5. 护套颜色：白色
6. 水晶头规格：8P8C
7. 簧片镀金：50微英寸







技术规格书
	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	6类4对低烟无卤UTP电缆（成束A类阻燃）

	产品型号
	HSYZ-6 4×2×0.57 ZA

	图示
	

	规格参数
	1. 依据标准YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
2. 护套材料：LSZH
3. 绝缘层材料：PE
4. 铜导体直径：0.57±0.02mm  电缆外径：6.1±0.2mm
5. 阻燃满足IEC60332-3-22、GB/T 18380.33；
6. 低烟性能符合标准：GB/T 17651.2（或IEC 61034-2）
7. 无卤性能符合标准：GB/T 17650.2（或IEC 60754-2







技术规格书

	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	六类RJ45插座模块(白)

	产品型号
	NPL5.566.2002

	图示
	[image: ]

	规格参数
	1. 依据标准YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
2. 模块具有红、黑、黄、白、绿和蓝六种颜色可选，可通过不同颜色区分不同类型网络
3. 模块前部可以安装彩色的电话和电脑标识，以区分模块的具体应用
4. 110打线方式
5. 兼容568A和568B两种接续标准







技术规格书

	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	超6类4对低烟无卤UTP电缆（成束A类阻燃）

	产品型号
	HSYZ-6A 4×2×0.57 ZA

	图示
	

	规格参数
	1.依据标准YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
2.护套材料：LSZH
3.绝缘层材料：PE
4.铜导体直径：0.57±0.02mm  
4.阻燃满足IEC60332-3-22、GB/T 18380.33；
5.低烟性能符合标准：GB/T 17651.2（或IEC 61034-2）
6.无卤性能符合标准：GB/T 17650.2（或IEC 60754-2




技术规格书

	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	超六类RJ45插座模块

	产品型号
	NPL5.566.2060

	图示
	[image: ]

	规格参数
	1. 依据标准YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
2. 插座模块免工具安装，施工操作简便，提高效率
3. 兼容568A和568B两种接续标准
4. 塑料件为PC/ABS，阻燃满足UL等级94V-0；镀金部分50微英寸




技术规格书

	公司名称
	Telege天纪/南京普天天纪楼宇智能有限公司

	产品名称
	24位RJ45模块式配线架

	产品型号
	FA3-08/F1B

	图示
	[image: ]

	规格参数
	1. 依据标准YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
2. 24口模块式配线架，可以安装不同类型的RJ45模块、RJ11模块、光纤模块和CATV模块，配置灵活
3. 前部具有标签管理区域，便于端口管理
4. 后部具有免螺钉安装挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带
5. 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U
6. 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS
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